询价通知书

各潜在供应商：

四川宏源燃气股份有限公司拟安装经开区加油加气站折叠式电动遮阳系统，根据公司采购管理制度，现对外公开询价，特邀请各潜在供应商参与本项目的报价。

**一、项目概况**

1.项目名称：四川宏源燃气股份有限公司经开区加油加气站折叠式电动遮阳系统（棚）安装采购。

2.询价范围：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 预估数量（㎡） |
| 户外FCS电动折叠式遮阳系统 | 2M宽/幅\*15M长/幅\*15幅（单向） | ㎡ | 450 |

备注：本价格包括完成本项目的所有人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、运输费、利润、各种保险、税费（13%）等一切费用。

3、安装内容：宏源经开区加油加气站罩棚一西面与站房东面之间安装约450.00㎡电动折叠遮阳系统。

4.最高限价：122544.00元，报价不得超过最高限价。

5.成交人确定的方式：资格符合条件，报价最低的投标人为成交人。

6.质量要求：

（1）遮阳幕布需具备抗老化、抗紫外线特性，遮光率60%-70%，幕布燃烧性能需达到B1级阻燃。

（2）幕布展开后合缝间距＜50mm，运行噪音≤65db且无卡顿。

（3）无线遥控、手动控制功能正常响应。

（4）管状电机、主要配件使用国内一线主流品牌。所有外露配件(安装码、换向轮、吊轮、锁扣、钢丝收紧器、钢丝)全部采用304不锈钢材质。卷绳器为2.5牵引钢丝定制，螺纹深为3mm,防止有风时钢丝绳脱出螺纹。承重钢丝采用3条4mm钢丝。 钢丝收紧器采用14#304不锈钢收紧器。

**二、资格要求**

1.在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3本项目不接受联合体投标;

4本项目不允许分包履行合同；

**三、需提交资料：**详见附件一。

**四、文件递交**

请符合以上条件的供应商将相关资料及报价单装订成册，**加盖公章并密封后**递交我公司。

截止时间：2025年5月15日下午15:00时。

递交地址：四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部。

递交方式：邮寄或现场递交。如邮寄到达时间超过文件递交截止时间视为无效。

**五、联系方式**

联系人：蒲先生

联系电话：0825-6627833

地址：四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号

四川宏源燃气股份有限公司

2025年5月12日

附件

一：应答文件格式

**二：**工程承包合同

附件一：

应答文件格式

一、封面

（项目名称）采购项目

应答文件

应答人：（盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人： (签字）

年 月 日

二、目录

（一）“资格性应答文件”格式

1.承诺函

2.法定代表人身份证明书

3.具有独立承担民事责任的能力

4.财务状况

5.一次性报价单

6.申请人需要提供的其他证明文件格式自拟

**（一）“资格性应答文件”格式**

一、承诺函

（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我公司具备本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位 （填写“有”或“没有”）因失信行为被记入政府采购诚信档案。

六、应答文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称： （盖章）

日 期：

二、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限： 年 月 日 至

姓名： 系 （供应商名称）的法定代表人（职务： .电话： ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商： （ 盖单位章）

年 月 日

注（1）法定代表人亲自参加谈判而不委托代理人参加适用。

（2）法定代表人在递交响应文件时，应携带法定代表人身份证原件备查。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，响应文件不予接收。

三、具有独立承担民事责任的能力（营业执照复印件）

四、财务状况

（1）良好的商业信誉：供应商提供承诺函原件；

（2）具备健全的财务会计制度的证明材料（供应商提供以下任意一项目证明材料即可）：①供应商可提供2023或2024年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②供应商也可提供2023或2024年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表），③也可提供截止响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

五、一次性报价单

**一次性报价单**

致四川宏源燃气股份有限公司：

1．我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司经开区加油加气站折叠式电动遮阳系统（棚）安装项目询价函全部内容，现报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 预估数量（㎡） | 单价（元） | 金额（元） |
| 户外FCS电动折叠式遮阳系统（棚） | 2M宽/幅\*15M长/幅\*15幅（单向） | ㎡ | 450 |  |  |

说明：

1.本报价包括完成本项目的所有人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、运输费、利润、各种保险、税费（13%）等一切费用。

2.、本报价中标后不再增加任何费用。

3. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

1. 申请人需要提供的其他证明文件格式自拟

附件二

**工程承包合同**

合同编号：\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_

甲方（发包方）：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（承包方）：

名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**一、工程概况**

1.工程名称：宏源经开区加油加气站电动遮阳系统安装工程。

2.工程地点：射洪市经开区河东大道与诗酒大道交汇处西南角。

3.工程内容：宏源经开区加油加气站罩棚一西面与站房东面之间安装约450.00㎡电动折叠遮阳帘。（详见附件《施工平面图》）。

**二、 承包方式及合同金额**

1.承包方式：双包，即包工包料。采用固定综合单价包干方式，此价格包括完成本项目的所有人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、运输费、利润、各种保险、税费（13%）等一切费用。

2.工程总价：人民币￥ 元（大写： ）。最终以实际完成工程量结算，即工程总价等于遮阳帘投影面积乘以固定综合单价。

**三、 工期**

1. 开工日期：2025年 月 日

2. 竣工日期：2025年 月 日

3.质保期：遮阳系统整体质保期一年，损坏部件只换不修。

**四、 付款方式**

1. 预付款：合同签订后7日内，甲方支付工程总价的30%（￥ 元）。

2. 工程竣工经甲方验收合格后，支付至结算总价的95%。

3. 质保金：剩余5%作为质保金，期限一年，至竣工验收合格之日起算，质保期满无质量问题后一次性付清，不计息。

**五、 双方责任**

甲方责任：

1.提供施工场地及水电接口；

2.按约定支付工程款；

3.组织竣工验收。

乙方责任：

1.按图纸及规范施工，确保工程质量；

2.承担施工安全责任；

3.质保期内免费更换系统配件。

**六、 验收标准**

1. 遮阳幕布需具备抗老化、抗紫外线特性，遮光率60%-70%，幕布燃烧性能需达到B1级阻燃。

2. 幕布展开后合缝间距＜50mm，运行噪音≤65db且无卡顿。

3.无线遥控、手动控制功能正常响应。

4.管状电机、主要配件使用国内一线主流品牌。所有外露配件(安装码、换向轮、吊轮、锁扣、钢丝收紧器、钢丝)全部采用304不锈钢材质。卷绳器为2.5牵引钢丝定制，螺纹深为3mm,防止有风时钢丝绳脱出螺纹。承重钢丝采用3条4mm钢丝。 钢丝收紧器采用14#304不锈钢收紧器。

**七、 违约责任**

1. 乙方逾期竣工，按每日合同总价的0.5%支付违约金。

2. 甲方逾期付款，按应付款项的0.3%/日支付滞纳金。

**八、 争议解决**

因本合同产生的争议，双方协商解决；协商不成时，提交射洪市人民法院诉讼解决。

**九、其他条款**

1. 本合同未尽事宜，双方签订补充协议。

2. 合同附件：《施工平面图》。

3. 本合同一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件:

施工平面图:

