四川宏源燃气股份有限公司
音频设备采购价格调研函
各潜在供应商：
四川宏源燃气股份有限公司拟对外采购音频设备，现进行前期市场价格调研，特邀请各潜在供应商参与本项目报价。
一、项目概况
1.项目名称：四川宏源燃气股份有限公司音频设备采购。
2.采购内容：此次采购内容分为大会议室、中会议室两个音频系统。大会议室音频系统整体更新，包括主扩声音响、功率放大器、数字调音台、数字音频处理器、数字反馈抑制器、无线手持话筒、无线会议话筒、电源时序器、标准机柜、专用线材及安装辅材；中会议室音频系统整体更新，包括主扩声音响、功放主机、数字音频处理器、数字会议系统主机、主席单元、代表单元、电源时序器、标准机柜、专用线材及安装辅材。均含供货、运输、安装、调试及检测验收。具体设备清单详见附件1，相关技术参数要求见附件2。
3.质量要求：
所供设备应符合以下国家标准（含现行有效版本）：
1）符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》；
2）符合GB/T 14277-2013《音频组合设备通用规范》；
3）符合GB/T 12060.4-2012《话筒灵敏度、指向性、频响、最大声压级、等效噪声级测量》；
4）符合GB/T 12060.11-2012《音频系统卡侬（XLR）、6.35mm、RCA等连接器的选型与应用规范》。
4.工期：合同签订后7天内完成供货，安装、调试。
二、供应商资格要求：供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，持有有效营业执照。经营范围应涵盖与本项目相关的音响设备销售等经营内容。
三、报价要求：供应商报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工费、材料费、设施设备费、机械费、管理费、措施费、加班费、培训费、差旅费、规费、税金、安装费、调试费及售后服务及不可预见的各种风险费等。
四、报价表递交
1.报价表递交截止日期：2026年11月17日17:30.
2.递交方式：请将加盖公章后的报价表（格式见附件1）扫描件发送至邮箱905722741@qq.com。或现场递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部。
六、联系方式：
1.联系人：蒲先生
2.联系电话：0825-6632145
四川宏源燃气股份有限公司
2026年11月13日
附件1：
报 价 单

致：                           
1．我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司音频设备采购项目价格调研函全部内容，现报价如下：
	大会议室音频设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注、品牌

	1
	主扩声音响
	只
	4
	
	
	

	2
	功放主机
	台
	2
	
	
	

	3
	数字调音台
	台
	1
	
	
	

	4
	数字音频处理器
	台
	1
	
	
	

	5
	数字反馈抑制器
	台
	1
	
	
	

	6
	无线手持话筒
	套
	1
	
	
	无线手持话筒4只

	7
	无线会议系统（讨论型）
	套
	1
	
	
	

	8
	无线会议主席单元
	只
	1
	
	
	

	9
	无线会议代表单元
	只
	7
	
	
	

	10
	电源时序器
	台
	1
	
	
	

	11
	音频过机线材
	根
	8
	
	
	

	12
	卡龙头
	个
	8
	
	
	

	13
	音响线材
	米
	200
	
	
	

	14
	标准机柜
	台
	1
	
	
	34U

	15
	音响壁挂件
	副
	4
	
	
	

	16
	安装调试辅材
	套
	1
	
	
	含安装辅材

	合计
	

	中会议室音频设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注、品牌

	1
	主扩声音响
	只
	4
	
	
	

	2
	功放主机
	台
	2
	
	
	

	3
	数字音频处理器
	台
	1
	
	
	

	4
	数字会议系统主机
	台
	1
	
	
	

	5
	无线会议主席单元
	只
	1
	
	
	

	6
	无线会议代表单元
	只
	19
	
	
	

	7
	电源时序器
	台
	1
	
	
	

	8
	话筒主机连接线
	根
	1
	
	
	

	9
	音频过机线材
	根
	4
	
	
	

	10
	卡龙头
	个
	8
	
	
	

	11
	音响线材
	米
	200
	
	
	

	12
	标准机柜
	台
	1
	
	
	16U

	13
	音响壁挂件
	副
	4
	
	
	

	14
	安装调试辅材
	套
	1
	
	
	

	合计
	

	总合计
	


备注：
供应商报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工费、材料费、设施设备费、机械费、管理费、措施费、加班费、培训费、差旅费、规费、税金、安装费、调试费及售后服务及不可预见的各种风险费等。

报价单位：                       报价时间：

联 系 人：                       联系方式：










[bookmark: _GoBack]附件2：
设备技术参数要求
一、大会议室设备
以下为本项目设备的最低技术要求。报价单位自行选择品牌型号，所选设备的性能参数不得低于所列要求，带“▲”标识为必须满足项并应保证与系统整体兼容匹配，报价时请附所报设备品牌型号、详细技术参数。
（一）主扩声音响（4只）
1.频率范围：≥65Hz-20KHz；
2.额定输入功率：≥250W（连续），≥500W（节目信号），≥1000W（峰值）；
3.灵敏度：≥96dB（1W/1m）；
▲4、为保障货品为正品，音箱内置RFID超高频电子标签芯片，可以同各国超高频读写器读取系统出场编号，获取产品登记信息（投标人提供相关证明材料予以佐证）；
5.额定阻抗：≥8Ω；
6.最大声压级：≥120dB（连续），≥126dB（峰值）；
7.低自单元：≥1x≥10；
8.高音单元：高音单元：≥1X≥3”，中高自单元：≥1X3 ，超高音单用：≥2x2；
▲9.具备听力防损伤保护装置，系统频响曲线在输入功率超过额定功率达到一定值时，内置分频线路应自动保护，使超高音频段呈波形衰减，减小超大声压级下对人耳听力的损伤。（投标人提供相关证明材料予以佐证）；
10.覆盖角度（HXV）：≥90度X≥90度；
11.具备阵列式同轴中高音结构装置，增加多扬声器单元系统的中高频声压级。
（二）功放主机（2台）
1.输出功率 8Ω ≥400W 1KHz 0dB 输入4Ω ≥800W 8Ω桥接 ≥1600W ；
2.信噪比 ＞100dB A计权 1KHz 0dB输入；
3.失真度 ＜0.1% A计权 1KHz 10V输出；
4.灵敏度 0.775V 、1V、1.5V三档 ；
5.输入阻抗 20KΩ 平衡；
6.阻尼系数 ＞200/8Ω；
7.频率响应 20Hz-20KHz，±0.5dB ；
8.通道分离度 ＞90dB；
9.冷却方式 无级变速风扇散热 ；
10.功放保护 具有短路、过流、欠压、过压和过温；
11.电源 AC220V 50/60Hz 与 AC 110V 50/60Hz独立机型。
（三）数字调音台（1台）
1.≥8路单声话筒/线路输入及≥2路立体声输入；
2.≥2路编组输出；
3.内置≥16种DSP数字混响效果；
4.分路带断点插口、四段均衡及静音开关；
5.带48V幻像供电；带录音及蓝牙播放功能；
6.主输出带七段图示均衡。
（四）数字音频处理器（1台）
1.48KHz采样频率，24-bitA/D及D/A转换；
2. 2寸彩屏实时显示输入输出电平条；
3.提供USB、RS232和外置WiFi接口，可连接电脑，支持PC软件控制；
4.每路输入/输出均有8段独立均衡器，支持参量、2阶低架、2阶高架三种类型选择；
▲5.每路输入/输出均有增益、延时和相位控制及静音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选毫秒（ms），米（m），英尺（ft）三种，具有x0.001、x0.01、x0.1、x1、x10等5个步径;（投标人提供相关证明材料予以佐证）；
6.每路输出均有高/低通滤波器，支持贝塞尔、巴特沃斯和宁克三种类型选择；
7.每路输出通道可单独设置压限器及选择不同的输入通道信号。
（五）数字反馈抑制器（1台）
1.≥ 4路万能输入接口，每路有独立48V供电，≥两路卡龙口平衡输出；
2.面板配有电平显示，可显示当前工作状态与信号电平大小；
3.面板一键专业数字反馈抑制模块旁通/反馈模式可转换，无需调式，增加话筒拾音距离 30-100CM以上；
4.面板一键快速校准，最大程度上还原声音的保真度，从而有效抑制更多的反射成分；
5.标准1U机箱，高档拉丝铝合金面板；
6.1路线路输入莲花接口，1路线路输出莲花接口；                                                                                                                                                          7.立体声声道输入、输出，更兼容其他工程设备；
8.≥1.77吋TFT彩屏显示屏；
9.供电方式：AC~220V，50Hz ；
10.消耗功率：30W；
11.频率响应：20Hz~20KHz；
12.采样率：32KHz；
13.THD：<0.1%@1KHz；
14.信噪比：>90dB。信号延时：≤11ms；
15.CMRR：>25dB（50Hz~20KHz）；
16.输入阻抗： 话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ，远程输入：10KΩ，输出阻抗： 主输出：220Ω，线路输出：1KΩ；录音输出：1KΩ，远程输出：1KΩ；
17.为确保设备安全，设备抗电强度：电源L/N与非接地部分之间电压≥3000v不会击穿。（投标人提供相关证明材料予以佐证）；
（六）无线手持话筒（主机1台，手持话筒4只）
1.真分集接收机，四通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生；
2.四通道独立AFS频率自动搜索功能，能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定；
3.每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了解，双色同步显示，关闭为红色，打开为绿色；
4.主机高清全视角≥1.77寸TFT显示屏，内容显示清淅，定制化的开机介面，（可根据客户要求订制）；
5.接收机与发射机通过IR红外对频技术，一键同步对码；
6.专业演出级别的相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术， 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔；
7.高清TFT显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态；
8.每个通道频率为50组计算，四组的不同频率，共为200组，同一场合叠机使用超过5台；
9.CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众，多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有超强抗干扰；
10.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;
11.真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性；
12.预设数位音频等化器 ，可模拟各种音头的音质特性；
13.空扩使用范围150米；可任意选配手咪、头戴、领夹、会议；
14.通道组数：四通道；
15.频率响应：55Hz～16KHz ± 3dB；
16.频率范围：615MHz-665MHz；
17.调制方式：FM；
18.信道数目：≥200个；
19.信道间隔：50KHZ；
20.频率稳定度：±0.005%；
21.动态范围：100db；
22.最大偏移：±45KHZ；
23.音频频率响应：40HZ-18KHZ（±2db）；
24.综合信噪比：>105db；
25.综合失真：≤0.5%；
26.工作环境温度：-10℃~+50℃；
27.工作有效距离：一般150米以上（空阔地方）；
28.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
29.输出插座：1路MIXOUT6.35混合输出；4路BALOUT独立输出；
30.输入电压：DC12—DC15V；1000mA；
（七）无线会议系统（讨论型）主机（1台）
1.全自动定频，系统预设≥15组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足大型的会议需求，也可避免与其他无线产品的相互干扰；
2.内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完成；
3.雷达选频自动同步工作，列席单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装；
4.主控机支持≥200个列席单元，同时发言人数可达4人；
5.主控机发言模式设有先进先出、主席模式；
6.主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量；
7.主控机具有一键关闭所有会议单元的功能；
8.列席单元无缝接入，随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程；
▲9.内置均衡器，对系统输出的信号进行调整（提供设备功能界面截图）；
10.高清人声还原、超指向性角度60°、声音探测、独有续航供电、拒绝干扰、无线语音分配、无线视像追踪；
11.≥2.4寸TFT显示屏，分级菜单设计，使操作简明方便。有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能；
12.主控机采用全金属结构设计，庄重大方，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力；
13.主控机带USB录音模块，可实现录制会议内容，自动生成格式文件保存；
14.标准1U设计，可安装在19英寸标准机柜；
15.载波频段：UHF640MHz-690MHz；
16.调制方式：FM；
17.工作有效距离：60米；
18.震荡方式：PLL相位锁定频率合成；
19.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB；
20.频带宽度：30MHz；
21.最大偏移度：±45KHz；
22.综合信噪比S/N：>105dB；
23.综合T.H.D：<0.7%@1KHz；
24.综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB；
25.供电：AC220  40W；
26.输出插座：XLR平行式及6.3不平行式插座。
（八）无线会议主席单元（1只）                                                                                                                                                                               
1.载波频段：UHF640MKz-690MHz；
2.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
3.谐波辐射：<-65dBm；
4.频带宽度：30MHz；
5.最大偏移度：±45KHz；
6.传感器：电容式、单指向性/超指向性；
7.RF功率输出：15mW；                                                                                                                                                                 
8.电池：两节5号AA电池；
9.电流消耗：<200mA；
10.连续工作时间：约8小时。
（九）无线会议代表单元（7只）                                                                                                                                                                 
1.载波频段：UHF640MKz-690MHz；
2.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
3.谐波辐射：<-65dBm；
4.频带宽度：30MHz；
5.最大偏移度：±45KHz；
6.传感器：电容式、单指向性/超指向性；
7.RF功率输出：15mW；                                                                                        
8.电池：两节5号AA电池；
9.电流消耗：<200mA；
10.连续工作时间：约8小时。
（十）电源时序器（1台）
1.≥8通道输出，16A万用插座；
2.支持1秒间隔时序开关及全开/全关控制；
3.带空气开关短路、过流保护；
4.1U标准机架式机箱。
（十一）音频过机线材（8根）
专业音频连接线，外径≥6.0mm，多芯屏蔽结构（含填充、包带及编织屏蔽层），按现场长度制作，两端配卡侬头。
（十二）卡龙头（8个）
金属外壳标准卡侬公头，镀金针芯，接触可靠。
（十三）音响线材（按实际用量）
专业音响传输线，外径≥5.0mm，2×200支/0.08规格无氧铜导体；按元/米报价，最终结算以现场实际用量为准。
（十四）标准机柜（1台）
34U标准网络机柜，金属材质，带前后网孔门及固定层板，含配套安装附件。
（十五）音响壁挂件（4副）
金属音响壁挂支架，承重能力与A1主扩声音响匹配，俯仰角度可调。
（十六）安装调试辅材（1套）
线管、桥架、接插件、胶粘紧固件等安装辅材，按现场实际需要配置；含系统安装、布线、调试及检测。
二、中会议室设备
（一）主扩声音响（4只）
▲1.频率范围：≥75Hz-20KHz（投标人需提供符合GB/T12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》国家规定的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章佐证）；
2.额定输入功率：≥120W（连续），≥240W（节目信号），≥480W（蜂值）；
3.灵敏度：≥89dB（1W/1m）；
▲4.指定频带62.6v内声压峰值：≥121dB（投标人需提供符合GB/T12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》国家规定的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章佐证）；
5.额定阻抗：≥8Ω；
6.覆盖角度（HXV）：≥90度X≥90度；
7.低自单元：1x≥6.5；
8.高音单元：高音单元：≥1X≥3” 中高自单元：≥1X≥3 超高音单用：≥2x≥2。
（二）功放主机（2台）
专业功率放大器；双声道驱动（8Ω）≥250W×2；频率响应20Hz-20kHz±0.5dB；总谐波失真＜0.08%；信噪比≥90dB；具备过载、过热、短路等完善保护电路。
（三）数字音频处理器（1台）
≥8路输出；双路话筒调节、音乐动态均衡；带音箱处理器功能，主通道、超低音、中置、辅助独立可调；全参量均衡（音乐≥15段、麦克风≥20段）；支持各通道延时调节，适应不同房型及音箱摆位；内置数字反馈抑制；带录音输出及管理员/用户模式切换。
（四）数字会议系统主机（1台）
1.双系统双备份多路系统单元连接并可备份环形连接，四路8芯专用会议单元连接端口，四路RJ45网线连接口，每路支持≥30个单元，主席单元可达6个，最多可连接120支会议系统单元，可连接扩展主机、会议中继器，可同时使用多达1000支会议系统单元；
2.兼容IEC60914、GBT15381-94标准；
3.全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理，有效防止反馈和干扰，保证了会议的完美清晰音质、私密性和安全性；
4.会议单元可采用超5类（6或7类）网线RJ45水晶头或8芯专用会议线两种方式；
▲5.会议单元采用环形回路接法（1输出1备份输入）时，即使中间连接线或会议单元出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用；（提供现场演示）
6.系统连接采用低压直流24V安全电压工作，确保用户人身安全，能耗低，安全性高，绿色环保；
7.采用32 bit高速DSP浮点处理，带宽高，具有声学反馈抑制、回声消除、噪声消除、数字均衡效果、自动增益；
8.会议主机具有RS232接口，会议单元具备全球唯一的序列号，可根据用户需求订制软件连接主机或控制设备，通过配置各种类型的会议设备，可满足多样化的用户需求（选配订制）；
9.≥2.4英寸真彩TFT显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息，通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制；
10.系统主机具有密码锁屏功能，便于用户管理需求；
▲11.支持USB录音，高保真WAV格式输出；（提供设备接口截图）；
12.系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔；
13.系统主机至会议单元的最远距离可达到150 米；
14.所有会议单元具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打发言；
15.具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用，并可还原出厂设置；
16.会议发言模式可选：FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）、i-LIMIT（限制模式）；
17.1路卡侬音频输出接口，1路6.35mm音频输出接口；
18.国际通用宽适配电源设计（AC100-240V 50/60Hz）；
19.国际标准2U面板尺寸，可安装于19英寸标准机柜。
（五）会议主席单元（1只）
1.会议单元可采用8芯专用会议线缆连接方式；  
2.内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
3.主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
4.支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
5.专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
6.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；话筒杆带有绿色LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
7.会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
8.会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
9.工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
10.单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度。
（六）会议代表单元（19只）
1.会议单元可采用8芯专用会议线缆连接方式；  
2.内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
3.主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
4.支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
5.专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
6.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
7.话筒杆带有绿色LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
8.会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
9.会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
10.工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
11.单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度。
（七）电源时序器（1台）
≥8通道输出，16A万用插座；支持1秒间隔时序开关及全开/全关控制；带空气开关短路、过流保护；1U标准机架式机箱。
（八）话筒主机连接线（1根）
数字会议系统主机与会议单元连接专用线缆（八芯），按现场长度制作，接触可靠。
（九）音频过机线材（4根）
专业音频连接线，外径≥6.0mm，多芯屏蔽结构（含填充、棉线、包带及编织屏蔽层），按现场长度制作，两端配卡侬头。
（十）卡龙头（8个）
金属外壳标准卡侬公头，锌合金工艺、镀金针芯，接触可靠。
（十一）音响线材（按实际用量）
专业音响传输线，外径≥5.0mm，2×200支/0.08无氧铜导体；按元/米报价，最终结算以现场实际用量为准。
（十二）标准机柜（1台）
16U标准机柜，金属材质，含配套安装附件。
（十三）音响壁挂件（4副）
金属音响壁挂支架，承重能力与B1主扩声音响匹配，俯仰角度可调。
（十四）安装调试辅材（1套）
线管、桥架、接插件、胶粘紧固件等安装辅材，按现场实际需要配置；含系统安装、布线、调试及检测。
